PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

***Instrumentu ratiņi***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)** |
|  | Instrumentu ratiņu ar atvilktnēm un instrumentiem modelis. |  |
|  | Jābūt jauniem un nelietotiem. |  |
|  | Instrumentu ratiņiem jābūt stabiliem un izturīgiem. |  |
| 1. **R** | Instrumentu ratiņiem jābūt no metāla, kas pasargāts no rūsēšanas. |  |
|  | Atvilktnēm jābūt izvelkamām. |  |
|  | Instrumentu ratiņi ar 7-10 atvilktnēm. |  |
|  | Instrumentu ratiņu nestspēja vismaz 350 kg. |  |
|  | Instrumentu ratiņiem jābūt centrālai atvilktņu aizslēgšanas funkcijai. |  |
|  | Atvilktņu izmēri: platums vismaz 500 mm, dziļums vismaz 350 mm. |  |
|  | Instrumentu ratiņiem jābūt ar 4 grozāmiem riteņiem, kuru diametrs ir no 115 mm līdz 135 mm, un vismaz 2 riteņiem jābūt aprīkotiem ar stāvbremzi. |  |
|  | Instrumentu ratiņu augstums no 800 mm līdz 1200 mm. |  |
|  | Instrumentu ratiņu virsmai jābūt izgatavotai no metāla, kas pārklāts ar neslīdošu pārklājumu. |  |
|  | Jābūt vismaz 200 instrumentiem. |  |
|  | **Obligāto instrumentu prasības:**  Divpusējā uzgriežņu atslēga ar sprūdratu: ½” un ¼”  Muciņu komplekts ½” 8 - 32mm  Muciņu komplekts ¼” 4 - 13mm  Pagarināto muciņu komplekts ½” 10 – 21 mm  Pagarināto muciņu komplekts ¼” 6 – 13 mm  Muciņu komplekts ½” E10 – E16 mm  Muciņu komplekts ¼” E4 – E8 mm  Uzgriežņu atslēga pagarinātājs ½” 2gab.  Uzgriežņu atslēga pagarinātājs ¼” 2gab.  Skrūvgriezis ar maināmiem uzgaļiem ¼”  Uzgaļi ¼” SL 4, 5.5, 6.5 mm  Uzgaļi ¼” PH 1, 2, 3  Uzgaļi ¼” PZ 4, 1, 2, 3  Uzgaļi ¼” T 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40  Uzgaļi ¼” H 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm  Bīdatslēga vismaz 200mm  Uzgriežņu atslēgu komplekts 8 – 24 mm  Seškantes komplekts H10 – 50mm  Atslēgu komplekts Torx T2 - 12 mm  Skrūvgriešu komplekts SL 2, 3, 4, 5, 6 mm  Skrūvgriežu komplekts PH 0, 1, 2, 3 mm  Īsie skrūvgrieži SL6, PH2  Āmurs  Gumijas āmurs  Knaibles  Plakanknaibles  Plakanknaibles ar smailiem galiem  Regulējamas plakanknaibles  Meiseļu komplekts (vismaz 5 gab.)  Ārējo vītņgriežu komplekts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm  Iekšējo vītņgriežu komplekts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm  Apaļā vīle  Plakanvīle  Trīsstūrvīle  Teleskopiskais magnēts  Bīdmērs  Mērlenta vismaz 3m |  |
|  | **Informatīvais attēls:** |  |
|  | ***Garantija:***  ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža |  |
|  | ***Piegādes adrese:***  Lignuma iela 4a, Rīga. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
|  |  |  |  |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN  PVN 21%  Summa kopā EUR ar PVN | | |  |
|  |  |
|  |  |

**Norēķinu kārtība:** ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

**Piegādes termiņš:** 1 mēneša laikā no pasūtījuma veikšanas dienas

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: **liga.kigitovica@vugd.gov.lv**

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 28493663