Darba daudzumu un izmaksu saraksts

Rīgas nodaļas autoceļu tīklā

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Šifrs | Darba apraksts vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudz. | Vienības cena, Ls (bez PVN) | Summa, Ls |
| **V96 Pievedceļš Lorupes gravai (Lorupes caurteka, km0,61)** | | | | | |  |
| 1 |  | Mobilizācija | izc | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 2 |  | Barjeras demontāža | m | 4 | 3.50 | 14.00 |
| 3 |  | Betona konstrukciju attīrīšana no augu zemes | m2 | 92.75 | 2.10 | 194.78 |
| 4 |  | Sabrukušo konstrukciju demontāža, utilizācija (tekne, atbalstsiena) | m2 | 40.00 | 35.00 | 1400.00 |
| 5 | 2.1.8. | Sīku bojājumu novēršana tiltu konstrukcijās | gb | 15.00 | 42.50 | 637.50 |
| 6 | 5.2.1. | Ceļa sāngrāvja rakšana un profila atjaunošana ar roku darbu (Būvbedres rakšana atbalstsienai, upes gultnes attīrīšana ar roku darbu) | m3 | 15.00 | 19.59 | 293.85 |
| 7 |  | Būvbedres nostiprināšana ar koka vairogiem | m2 | 15.00 | 43.00 | 645.00 |
| 8 | 3.2.6.1. | Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana | gb | 6.00 | 35.75 | 214.50 |
| 9 | 5.1.1. | Izskalojuma aizbēršana (teknes pamatnes sagatavošana, atbalstsienas nostiprināšana) | m3 | 120.00 | 24.80 | 2976.00 |
| 10 |  | Atbalstsienas betonēšana (betons, armatūra, veidņi) | m3 | 5.18 | 630.00 | 3263.40 |
| 11 |  | Teknes betonēšana 30m\*0.9\*0.15 | m3 | 6.15 | 630.00 | 3874.50 |
| 12 |  | Betona konstrukciju nosedzošo akmeņu pārmūrēšana (esošie akmeņi) | m | 6.40 | 45.00 | 288.00 |
| 13 | 3.5.1.5. | Barjeru sakārtošana (uzstādīšana) | m | 4.00 | 12.26 | 49.04 |
| 14 | 5.1.2.1. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi | m2 | 180.00 | 7.62 | 1371.60 |
| 15 | 5.1.2.2. | Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu (divas teknes, vienai teknei abās pusēs pa 3m, otrai vienā pusē 3m) | m2 | 180.00 | 10.38 | 1868.40 |
|  |  |  |  |  | ***Summa kopā:*** | ***18290.57*** |
| **V15 Rīgas robeža - Silnieki - Puķulejas, (Caurteka km 1,2)** | | | | | |  |
| 16 | 4.2.5. | Iesēdumu un bedru labošana šķembu segumos (šķembu pamatkārta 0/45 h-30cm, šķembas zem asfalta H-30cm) | m3 | 66 | 18.82 | 1242.12 |
| 17 | 4.1.8. | Izlīdzinošā frēzēšana (galu atfrēzēšana) | m2 | 18 | 2.66 | 47.88 |
| 18 | 4.1.7. | Iesēdumu labošana ar asfaltbetonu (dilumkārta h=6cm) | t | 45 | 75.66 | 3404.70 |
| 19 | 4.1.2.6. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju h-4cm | m2 | 180 | 8.74 | 1573.20 |
| 20 | 5.2.3. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē (caurtekas atrakšana, caurtekas iestrāde izmantojot daļu no esošā materiāla) | m3 | 800 | 4.39 | 3512.00 |
| 21 | 5.1.1. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 50 | 24.80 | 1240.00 |
| 22 | 5.1.2.2. | Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu | m2 | 160 | 10.38 | 1660.80 |
| 23 | 5.1.2.1. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi | m2 | 160 | 7.62 | 1219.20 |
| 24 | 5.4.2. | Nomaļu mehanizēts remonts | m3 | 4 | 26.85 | 107.40 |
|  |  |  |  |  | ***Summa kopā:*** | ***14007.30*** |
| **V75 Ropaži-Griķukrogs, km 7,5** | | | | | |  |
| 25 | 2.2.2.1.2.4. | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m | m | 22 | 191.74 | 4218.28 |
| 26 |  | Bojāto gala atbalstsieniņu nomaiņa caurtekai ar diametru 0,75m | gab | 3 | 237.91 | 713.73 |
| 27 | 4.2.5. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos | m3 | 300 | 18.82 | 5646.00 |
|  |  |  |  |  | ***Summa kopā:*** | ***10578.01*** |
| **V86 Pievedceļš Vangažu ABR, caurteka 2x1,5m, km 0,3** | | | | | |  |
|  | 2.1.6.2.1. | Nostiprinājums ar akmens bruģi | m2 | 40 | 28.91 | 1156.40 |
|  | 2.2.2.2.4. | Bojāto gala atbalstsieniņu nomaiņa caurtekai ar diametru 1,50m | galasieniņa | 4 | 1 458.08 | 5832.32 |
|  |  |  |  |  | ***Summa kopā:*** | ***6988.72*** |
|  |  |  |  |  | **Pavisam Kopā** | **49864.60** |
|  |  |  |  |  | ***PVN 21%*** | **10471.56** |
|  |  |  |  |  | **Pavisam kopā** | **60336.16** |