PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

***Instrumentu ratiņi***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)** |
|  | Instrumentu ratiņu ar atvilktnēm un instrumentiem modelis. |  |
|  | Jābūt jauniem un nelietotiem. |  |
|  | Instrumentu ratiņiem jābūt stabiliem un izturīgiem. |  |
| 1. **R**
 | Instrumentu ratiņiem jābūt no metāla, kas pasargāts no rūsēšanas. |  |
|  | Atvilktnēm jābūt izvelkamām. |  |
|  | Instrumentu ratiņi ar 7-10 atvilktnēm. |  |
|  | Instrumentu ratiņu nestspēja vismaz 350 kg. |  |
|  | Instrumentu ratiņiem jābūt centrālai atvilktņu aizslēgšanas funkcijai. |  |
|  | Atvilktņu izmēri: platums vismaz 500 mm, dziļums vismaz 350 mm. |  |
|  | Instrumentu ratiņiem jābūt ar 4 grozāmiem riteņiem, kuru diametrs ir no 115 mm līdz 135 mm, un vismaz 2 riteņiem jābūt aprīkotiem ar stāvbremzi. |  |
|  | Instrumentu ratiņu augstums no 800 mm līdz 1200 mm. |  |
|  | Instrumentu ratiņu virsmai jābūt izgatavotai no metāla, kas pārklāts ar neslīdošu pārklājumu. |  |
|  | Jābūt vismaz 200 instrumentiem. |  |
|  | **Obligāto instrumentu prasības:**Divpusējā uzgriežņu atslēga ar sprūdratu: ½” un ¼”Muciņu komplekts ½” 8 - 32mmMuciņu komplekts ¼” 4 - 13mmPagarināto muciņu komplekts ½” 10 – 21 mmPagarināto muciņu komplekts ¼” 6 – 13 mmMuciņu komplekts ½” E10 – E16 mmMuciņu komplekts ¼” E4 – E8 mmUzgriežņu atslēga pagarinātājs ½” 2gab.Uzgriežņu atslēga pagarinātājs ¼” 2gab.Skrūvgriezis ar maināmiem uzgaļiem ¼”Uzgaļi ¼” SL 4, 5.5, 6.5 mmUzgaļi ¼” PH 1, 2, 3 Uzgaļi ¼” PZ 4, 1, 2, 3 Uzgaļi ¼” T 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40Uzgaļi ¼” H 3, 4, 5, 6, 7, 8 mmBīdatslēga vismaz 200mmUzgriežņu atslēgu komplekts 8 – 24 mmSeškantes komplekts H10 – 50mmAtslēgu komplekts Torx T2 - 12 mmSkrūvgriešu komplekts SL 2, 3, 4, 5, 6 mmSkrūvgriežu komplekts PH 0, 1, 2, 3 mmĪsie skrūvgrieži SL6, PH2ĀmursGumijas āmursKnaiblesPlakanknaiblesPlakanknaibles ar smailiem galiemRegulējamas plakanknaiblesMeiseļu komplekts (vismaz 5 gab.)Ārējo vītņgriežu komplekts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mmIekšējo vītņgriežu komplekts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mmApaļā vīlePlakanvīleTrīsstūrvīleTeleskopiskais magnētsBīdmērsMērlenta vismaz 3m |  |
|  | **Informatīvais attēls:**  |  |
|  | ***Garantija:***ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža |  |
|  | ***Piegādes adrese:***Lignuma iela 4a, Rīga. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
|  |  |  |  |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVNPVN 21%Summa kopā EUR ar PVN |  |
|  |  |
|  |  |

**Norēķinu kārtība:** ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

**Piegādes termiņš:** 1 mēneša laikā no pasūtījuma veikšanas dienas

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: **liga.kigitovica@vugd.gov.lv**

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 28493663