PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

**Rūpnieciskais fēns**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)** |
|  | Rūpnieciskā fēna ar lādējamu akumulatoru ražotājs. |  |
|  | Komplektā jābūt akumulatoram, lādētājam, uzgaļiem un koferim. |  |
|  | Jābūt jaunam un nelietotam. |  |
| 1. **R**
 | Informatīvais attēls: |  |
|  | Fēna svars ar akumulatoru ne lielāks par 1,5 kg. |  |
|  | Fēna darba temperatūrai ir jābūt regulējamai vismaz no 50°C līdz 450°C. |  |
|  | Fēna rokturim jābūt ergonomiskam un pārklātam ar neslīdošu materiālu. |  |
|  | Fēnam jābūt balstam vai āķim, stacionārai tā novietošanai. |  |
|  | Fēnam jābūt ar integrētu LED gaismu darba zonas izgaismošanai. |  |
|  | **Piemēram:**Rūpnieciskais fēns Makita DHG181RT |  |
|  | **Piegādes datums:**1 mēneša laikā no pasūtīšanas brīža. |  |
|  | **Piegādes adrese:**Lignuma iela 4A, Rīga. |  |
|  | **Garantija:**Vismaz 24 mēneši. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
|  |  |  |  |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVNPVN 21%Summa kopā EUR ar PVN |  |
|  |  |
|  |  |

**Norēķinu kārtība:** ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

**Piegādes termiņš:** 1 mēneša laikā no pasūtījuma veikšanas dienas

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: **liga.kigitovica@vugd.gov.lv**

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 28493663